附件一

重庆城市管理职业学院

垃圾分类回收亭分散采购需求

一、项目简介

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号，现有学生公寓12幢。为进一步规范生活垃圾分类投放，切实做好学校生活垃圾强制分类工作，根据《重庆市生活垃圾分类管理办法》和公共机构生活垃圾强制分类工作指导意见精神，我们拟在学生公寓周边设置垃圾分类回收亭一批，欢迎有实力有资质的企业或个体积极参与我校分散采购。

二、垃圾分类回收亭要求及标准

1.学校已完成水泥基础，垃圾分类回收亭由不锈钢框架、耐力板防水防嗮蓬、户外高精广告三部分组成，具体详见“附件二”。

2.质保要求：质保期限两年，具体为：垃圾分类回收亭完成安装调试后，验收合格之日开始计算。质保期内，中标单位或个体负责垃圾分类回收亭的免费维修维护（含不锈钢结构和户外广告），确保其能正常、安全使用。

3.验收要求：根据行业规范和附件二进行现场验收，具体为：①服务商完成安装调试后应立即向采购人申请验收；②所有不锈钢框架固定和焊接点须稳固、美观，广告画面精美，布局合理，无画面和文字错误。

4.支付

验收合格后，服务商提供正规发票申请付款，采购人在收到相关票据后20个工作日完成支付（遇节假日及寒、暑假顺延）。

5.请参与服务商根据“附件二”制作报价表并加盖鲜章或印章。

6.参与分散采购的服务商须密封提供以下材料：

6.1法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

6.2法定代表人身份证明书。

6.3法定代表人授权委托书，法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书。

6.4诚信声明（声明中特别强调垃圾分类回收亭在制作、运输、安装全过程的安全责任均由服务商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）。

6.5具体实施方案（参照附加二，出具实施方案）

6.6重庆城市管理职业学院垃圾分类回收亭分散采购报价表。

三、分散采购竞价评选标准

在完全满足“附件二”的条件下，竞价最低者中标。

四、完工时间

2020年5月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件二：重庆城市管理职业学院垃圾分类回收亭分散采购需求及限价表 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 工艺和规格说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注+H2:H11 | 图片 |
| 1 | 秋实园、春华园、宁静园、致远园分类垃圾栏字牌 | 250\*2400mm广告画面为户外高精，1mm背板PVC 螺丝和结构胶固定 | 块 | 12 | 85 | 1020 | 单面画面 | 1586269888(1) |
| 2 | 秋实园、春华园、宁静园、致远园分类垃圾标志标识 | 400\*600mm广告画面为户外高精，1mm背板PVC 螺丝和结构胶固定 | 块 | 48 | 45 | 2160 | 单面画面 | QQ截图20200407224007 |
| 3 | 秋实园、春华园、宁静园、致远园分类垃圾宣传海报 | 800\*1200mm广告双面画面为户外高精，1mm背板PVC 螺丝和结构胶固定 | 块 | 48 | 70 | 3360 | 双面画面 |  |
| 4 | 秋实园一舍 垃圾分类回收亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定，防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长10.5米\*高2.2米\*宽1.2米 | 一批 | | | 43324.27 | 原学生宿舍A栋 |  |
| 5 | 秋实园二、三舍 垃圾分类回收亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定，防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长7米\*高2.2米\*宽1.2米\*2个 | 原学生宿舍B、C栋 |  |
| 6 | 春华园一舍 垃圾分类回收亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定， 防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长8.5米\*高2.2米\*宽1.2米 | 原学生宿舍D栋 |  |
| 7 | 春华园二舍 垃圾分类回收亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定， 防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长12.5米\*高2.2米\*宽1.2米 | 原学生宿舍E栋 |  |
| 8 | 春华园三舍 垃圾分类回收亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定， 防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长6米\*高2.2米\*宽1.2米 | 原学生宿舍F栋 |  |
| 9 | 宁静园一舍 垃圾分类回收亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定， 防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长11.5米\*高2.2米\*宽1.2米 | 原学生宿舍G栋 |  |
| 10 | 宁静园二舍 垃圾分类回收亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定， 防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长6米\*高2.2米\*宽1.2米 | 原学生宿舍H栋 |  |
| 11 | 致远园一、二舍 垃圾分类亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定， 防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长7.5米\*高2.2米\*宽1.2米\*2个 |  | 扩建学生宿舍1、2 |  |
| 12 | 致远园三舍、四舍 垃圾分类亭 | 1.5mm厚度立柱用60X60不锈钢，横杆用60X60不锈钢，背栏杆25X50不锈钢，焊接及膨胀螺丝固定， 防雨防晒顶篷为2mm厚耐力板 垃圾分类亭长9.5米米\*高2.2米\*宽1.2米\*2个 | 扩建学生宿舍3、4 |  |
| 13 | 总计 | | | | | 49864 | | |
| 14 | 说明：1.广告画面和内容根据采购人需要，可做调整；2.采购数量有可能增减，具体以实际发生数量为准；3.本次报价含垃圾分类回收亭的材料、制作、安装、安全、运输、发票、售后等一切费用。 | | | | | | | |