重庆城市管理职业学院

校园铃声IP网络广播主机（备用）分散采购技术参数及限价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品名称** | **型号及参数** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 广播主机 | 广播主机CDKPA CDK-66001.机架式工控机，≥15寸触摸屏显示,屏幕颜色：TFT16位真彩色,操控方式：1024\*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏模块；2、大容量500GB硬盘（可扩容至3TB),内存：标配2G服务器级内存条（最大支持32GB）；3、适用于TCP/IP的所有局域网、广域网（百兆/千兆）；4、系统音频信号信噪比：LINE≥70dB；MIC≥60dB；5、系统音频信号失真度：1KHz<0.5%；6、系统音频信号标准输出电平：1.2V/10kΩ；7、 电源配置： AC 50Hz/220V(±20%)， 450W(自带防雷模块)；8、标准接口：2×串口；1×VGA；4×USB 2.0；2×USB 3.0，显卡：集成Intel HD 卡,声卡：集成8声道高清晰音频编码解码器；9、全数字化传输、控制，可同时传输百套节目源；10、广播终端不受限制，随意增减，任意组合划分组（班/级）别；11、紧急喊话，优先广播功能,广播终端实现远程监控、远程诊断、服务器软件远程升级；12、系统24小时全自动检测、自我诊断故16、系统软件支持远程分控功能扩展，接入远程呼叫站及控制器实现双向对讲点对点控制部分，实现对每一组或每一个终端定点寻址广播，系统最大支持3000个终端；13、实现对所有128个矩阵分区的单个分区方式、分组方式、单模块方式、1-4个区方式、1-4个组的方式进行输出音源切换控制、开关控制等；14、扩展配置无线遥控装置对软件进行播控，内嵌学校、军营实用的专业音乐库；15. 附带 MP3制作工具 ( 格式转换、分件分割、文件合并、实时录音、CD抓轨 )，方便工作人员制定定时播放节目源； | 1 | 40000 | 4000 |