附件一：

**重庆城市管理职业学院**

**学生公寓加大号钢木组合家具采购项目要求及技术标准**

**一、项目简介**

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号，现需要采购学生公寓加大号钢木组合家具一批（具体见重庆城市管理职业学院学生公寓加大号钢木组合家具分散采购清单）。欢迎有相关资质的供应商参加。

**二、学生公寓加大号钢木组合家具采购及及送货要求**

1. 学生公寓加大号钢木组合家具采购数量、材质见附件二；

2.供货商须于2023年9月30日前将符合标准的学生公寓加大号钢木组合家具送至学校指定地点并安装完成。

**三、验货方式**

1. 学生公寓加大号钢木组合家具到达采购人所在地须完好无损、全新，产品的规格、数量、材质、颜色符合项目采购需求及采购合同约定的要求。如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.供应商应委派专人进行运输、卸货。所有产品运输至指定地点，并安装调试，安装、调试完后七个工作日内进行验收。

**四、质保**

供货商须承诺非人为破坏10年质保，质保期内提供免费维修服务。

**五、报价须知**

1.不得超过限价表进行报价，超过者作废。本次采购最高限价为31800元。

2.本次分散采购报价为人民币报价，包含：所有材料、生产、运输费、装御费、质保，安全等所有费用。

**六、供应商资格要求**

参加报价的供应商须具备以下资格：

1.具有独立承担民事责任的能力 ：

2.近三年内参加政府采购活动以及经营活动无重大违法记录；

3.营业执照上有家具生产或家具销售范围。

4.参与采购项目的供应商须密封提供有鲜章的以下材料：

4.1法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

4.2法定代表人身份证明书。

4.3法定代表人授权委托书（法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书）。

4.4诚信声明（含：良好的商业信誉、健全的财务会计制度、服务能力、安全责任（均由供应商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）等）。

4.5重庆城市管理职业学院学生公寓加大号钢木组合家具采购报价表。

**七、付款方式**

本次分散采购项目为全额支付，具体为：1.供应商按采购合同完成供货及安装、调试，供应商提出验收申请；2.采购人验收合格后，供应商向采购人开具增值税普通发票，采购人一次性支付货款。

**八、违约责任**

按《中华人共和国民法典》或按双方约定。

**九、其他**

（一）成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，原则上报价最低的为成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商；如果最低报价和服务响应时间都相同，则以先报价的供应商为中标供应商。

（二）采购异议处理

1、参与供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应开标前向采购人提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应在开标现场提出，并附相关证明材料。

3.对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格。

十、完工时间

2023年9月30日前

**十一、其他**

各供应商可在重庆城市管理职业学院微信公众号上预约进校，到访部门为基建后勤处，进校人员须严格遵守我校相关规定。

附件二

重庆城市管理职业学院学生公寓加大号钢木组合家具分散采购清单、报价表

 报价单位（盖章）： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号（mm） | 材质说明 | 数量 | 单（报）价 | 报价合计 | 备注 |
|  | 加大号钢木组合家具 | 2400\*1000\*2280mm | 1. 床（参考图片）

746b61055209f991870d141dc942c041、整体规格：2400mm×1000mm×2280mm。2、边立柱：外形规格80mm×40mm，管材厚度≥1.2mm，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管；立柱与床厅的连接采用卡式连接件连接，且接触面不少于3个面；立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。3、前后床厅：外形规格≥80mm×30mm，管材厚度≥1.2mm，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床厅与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。4、档头拉换：边拉换外形规格≥55mm×45mm，中拉换外形规格≥55mm×65mm，管材厚度≥1.0mm，高频焊接成闭口型材管。为防止学生在使用时踏空，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶深度为20（±1）mm，高度为20（±1）mm。 | 12 |  |  | 所有钢件采用优质钢材，表面经过：除油---除锈----静电喷塑--200℃高温固化。表面平整光洁、喷塑均匀。颜色为白色或灰色 |
|  |  |  | 5、床换：外形规格≥30mm/15mm×30mm，管材厚度≥0.9mm，高频焊接成闭口型材管。连接处安装静音胶套或其他防噪处理。6、卡式连接件采用2mm厚钢板经冲压拉伸成型，与立柱接触不少于3个接触面、不少于3个挂齿。7、挡板：基材采用E0级≥15mm厚多层实木板。8、床板：厚度≥12mm，实木杉木制作，需带加强筋，板面平整，尺寸须符合床架内空要求，需防蛀、防潮、防噪处理。不使用遮灰板。9、床垫：尺寸与床架相符，采用3E环保椰棕，床垫厚度达到50mm。整体软硬适中，受力均衡，透气透水，环保、防潮、防菌、寿命长。**二、柜体部分**1、整体规格：2400mm×600mm×480mm。2、主材：采用E1级≥15mm厚多层实木板，背板采用E1级≥5mm厚多层实木板。3、门板规格：400mm×480mm×15mm，采用E1级≥15mm厚多层实木板，四周整体注塑成型。4、五金件：采用优质五金拉手、铰链。**三、学习中带书架**1.学习桌尺寸：750\*600\*800mm（H）2.桌面及书架横板厚度25mm，书桌带书架（750mm长\*600mm纵深），材料采用E1级多层实木板；3. 桌面和抽面采用注塑封边；4.正面书架以满足多种书籍的搁放，下半部分露空，不能遮挡插座位置且牢固。 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1. 椅子（参考图片）

1、规格：435mm\*418mm\*440mm。2、椅座板：规格435mm（±5mm）\*418mm（±5mm）\*395mm（±5mm）, 材料采用改性聚丙烯一次注塑成型，坐板两端微翘，中间低，前沿向下的弧度设计，符合人体工程学原理，让学生坐感更舒适；双曲面的背板设计，能更好的贴合学生腰部，有效的保护学生腰椎，靠感舒适，减少疲劳。靠背设计半椭型提手孔，孔长300mm（±2mm），孔宽88mm（±2mm）方便搬运及移动。椅面四周整体圆弧，无菱角飞边，不划手；材质绿色环保，无异味，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。3、脚架管：φ25mm（±1mm）\*厚度2.0mm（±0.1mm）圆管。4、椅脚前脚套：规格120mm（±2mm）\*55mm（±2mm）\*35mm（±2mm），形状与脚架管匹配，套入管外后通过金属螺栓与平脚管连接固定。5、椅脚后脚套：规格91mm（±2mm）\*103mm（±2mm）\*32mm（±2mm），套入脚套定位块后，通过金属钢钉与定位块连接固定。 | 12 |  |  | 。 |
|  | 合 计  | 大写合计： |  |