附件一：

**重庆城市管理职业学院**

**健康驿站单人公寓床采购项目要求及技术标准**

一、项目简介

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号，现需要采购健康驿站单人公寓床一批（具体见重庆城市管理职业学院健康驿站单人公寓床分散采购限价表）。欢迎有相关资质的供应商参加。

二、健康驿站单人公寓床采购及及送货要求

1.健康驿站单人公寓床采购的数量、材质见附件二；

2.供货商须于2023年2月18日前将符合标准的健康驿站单人公寓床送至学校指定地点。

三、验货方式

1.健康驿站单人公寓床到达采购人所在地须完好无损、全新，产品的规格、数量、材质、颜色符合项目采购需求及采购合同约定的要求。如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿；

2.供应商应委派专人进行运输、卸货。所有产品运输至指定地点，并安装调试完毕，所提交的货物依据技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，货到后，应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

四、质保

供货商须承诺非人为破坏1年质保，质保期内提供任何免费维修服务。

五、报价须知

1.不得超过限价表进行报价，超过者作废。本次采购最高限价为49984元。

2.本次分散采购报价为人民币报价，包含：所有材料、生产、运输费、装御费、质保，安全等所有费用。

六、供应商资格要求

参加报价的供应商须具备以下资格：

1.具有独立承担民事责任的能力 ：

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.近三年内参加政府采购活动以及经营活动无重大违法记录；

5.营业执照上有家具生产或家具销售范围。

6.参与采购项目的供应商须密封提供有鲜章的以下材料：

6.1法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

6.2法定代表人身份证明书。

6.3法定代表人授权委托书（法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书）。

6.4诚信声明【含：良好的商业信誉、健全的财务会计制度、服务能力、安全责任（均由供应商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）等】。

6.5重庆城市管理职业学院健康驿站单人公寓床采购报价表。

七、付款方式

本次分散采购项目由采购人全额支付，具体为：1.供应商按采购合同完成供货及安装、调试，供应商提出验收申请；2、采购人验收合格后，供应商向采购人开具增值税普通发票，采购人一次性支付货款。

八、违约责任

按《中华人共和国民法典》或按双方约定。

九、其他

（一）成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，原则上报价最低的为成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商；如果最低报价和服务响应时间都相同，则以先报价的供应商为中标供应商。

（二）采购异议处理

1、参与供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应开标前向采购人提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应在开标现场提出，并附相关证明材料。

3.对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

**十、完工时间**

2023年2月18日前

# **十一、其他** 各供应商可在重庆城市管理职业学院微信公众号上预约进行，到访部门为基建后勤处，进校人员须严格遵守我校物业及疫情防控相关规定。

附件二

重庆城市管理职业学院健康驿站单人公寓床分散采购报价表

报价单位（盖章）： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号（mm） | 材质说明 | 数量 | 单（报）价 | 报价合计 | 备注 |
| 1 | 单人公寓床 | 2000\*1200\*800mm | 1.床  （1）立柱：外形规格为65（±1）mm×65（±1）mm厚度1.2mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由8条加强筋及8个面组成，其中最外侧角圆弧为R10mm，与床厅连接面宽度为15（±1）mm（如图），与床厅挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。  （2）床厅：外形规格为80（±1）mm×30（±1）mm厚度1.2mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。  （3）床头下拉换：边立柱拉换≥55mm×45mm；管材厚度1.0mm。采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材设计带有铺板的支撑面，防止踏空。  （4）床换：外形规格为≥30mm/15mm×30mm，厚度0.9mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧，上方安装限位消音件，固定拉换作用。  （5）连接方式：采用优质钢板经冲压拉伸成型，挂件经拉伸成型为3个接触面并带2个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，整体全隐装，无须螺栓连接。  （6）床档头：采用钢木结合式，板材采用E1级15mm厚三聚氰胺饰面颗粒板，整体高度要求≥300mm，上横管采用20mmX20mmX1.0mmD形管。  （7）下拉换：采用40mm×20mm厚度1.0mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管.  2、床铺板：采用双面刨光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度12mm，整张铺板条拼接数量不得超过8条，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于30mmX20mm,铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。  3、床垫：尺寸与床架相符，采用3E环保椰棕，床垫厚度达到50mm。内胆30mm环保棕垫，正面面料采用涤纶经编布20mm的6号海绵，底面面料采用涤纶经编布10mm的6号海绵。整体软硬适中，受力均衡，透气透水，环保、防潮、防菌、寿命长。    单人床参考图 | 88 |  |  | 所有钢件采用优质钢材，表面经过：除油---除锈----静电喷塑--200℃高温固化。表面平整光洁、喷塑均匀。颜色为白色或灰色。 |
|  | 合 计 | | | | 大写合计： | |  |