附件一

重庆城市管理职业学院

校区扩建——综合楼、多功能体育馆防雷装置安全检测分散采购需求

一、项目简介

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号，属于国家公办高职院校。根据规定，拟对校区扩建——综合楼、多功能体育馆防雷检测单位实施确定，欢具有相应资质（防雷检测甲级资质）的单位来投标参与。

二、工作要求

1. 建筑规模：28856.85平方米。

2.主要内容：

2.1、编制检测服务方案：服务商在签订合同并收到采购方提供的相关资料后3个工作日内按照相关规范编写防雷装置检测服务方案,服务商编写的防雷装置检测服务方案经采购方同意后实施。

2.2、隐蔽工程分段检测：采购方应根据本项目现场施工进度，按双方约定的节点，及时通知服务商到现场按相关技术规范开展隐蔽工程分段检测工作，服务商应做好相应档案记录。

2.3、防雷装置竣工检测：采购方应根据实际情况与服务商约定竣工检测时间，服务商应在约定时间到达现场，按照相关技术规范、及采购方同意的防雷装置检测服务方案开展防雷装置竣工检测，如需调整竣工检测时间应双方协商一致。

2.4、检测项目范围：基础接地系统、引下线系统、天面接闪器系统、电梯接地系统、等电位系统、配电系统、信息系统、设备防雷抗静电系统、防雷电波入侵系统及其他雷电防护系统等。

2.5、出具防雷装置检测报告：服务商检测完毕后，现场将检测情况书面准确反馈给采购方，如存在防雷装置检测结论不符合规范要求需要整改的，服务商应出具防雷装置检测情况反馈意见书，采购方整改完成后再通知服务商进行复测，复测不收取费用。服务商应在检测（复测）完成后5个工作日内出具防雷装置检测报告。如采购方有不能完成整改的项目，服务商应在防雷装置检测报告中注明。

三、规范依据：

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；

《建筑物雷电防护装置施工与质量验收规范》（GB50601-2010）；

《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T2143-2015）；

《建筑防雷施工质量控制与验收规程》（DBJ50-060-2006） 四.其它事项

1.本检测服务总价费用包干为28856.85元。

2. 付款方式：服务商所有检测完毕后，采购方在收到服务商所有阶段检测报告及发票后7个工作日内付清全款。（遇节假日及寒、暑假顺延）。

3.参与服务商根据“附件二”制作报价表并加盖鲜章或印章。

4.参与分散采购的服务商须密封提供以下材料：

5.1法人营业执照、资质证书（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件等盖鲜章）。有“总公司”和“分公司”的，仅接受“总公司”投标报价，不接受“分公司” 投标报价。

5.2法定代表人身份证明书。

5.3法定代表人授权委托书，法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书。

5.4重庆城市管理职业学院扩建工程——综合楼、多功能体育馆防雷检测报价表。

三、分散采购竞价评选标准

在完全满足本招标公告的条件下，竞价最低者中标。

四、完成时间

采购方视建筑现场进度，及时通知服务商（中标方）进场，中标方在收到通知后完成现场作业。

|  |
| --- |
| **附件二 （限价表）** |
| **序号** | **项目名称** | **项目构成及相关费用说明** | **数量** | **单位** |
| 1 | 重庆城市管理职业学院校区扩建——综合楼、多功能体育馆防雷装置安全检测 | 总费用包干 | 28856.85m2 |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明： 1 本次包干总价最高限价28856.85元。 |