附件一

重庆城市管理职业学院

南侧PE包塑围网施工分散采购需求

一、项目简介

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号。2020年春季开学时间临近。疫情期间，为进一步保障全校师生的安全，拟对在安全巡查中发现的学校南侧锈蚀毁损围网进行重新施工安装，欢迎有实力有资质的企业或个体积极参与我校分散采购。

二、围网规格及标准

1. H=1.8M，直径3.3，孔距6\*6cm，立柱直径48\*4,高度2m，底板200\*200\*8，地钉30\*30\*3角钢。立柱间距2-3m。

2.验收要求：根据行业规范和附件二进行现场验收，具体为：服务商完成安装后应立即向采购人申请验收。

 3.支付验收合格后，服务商提供正规发票申请付款，采购人在收到相关票据后7个工作日完成支付（遇节假日及寒、暑假顺延）。

4.请参与服务商根据“附件二”制作报价表并加盖鲜章或印章。

5.参与分散采购的服务商须密封提供以下材料：

5.1法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

5.2法定代表人身份证明书。

5.3法定代表人授权委托书，法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书。

5.4诚信声明（声明中特别强调围网在采购、运输、安装全过程的安全责任均由服务商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）。

5.5重庆城市管理职业学院南侧PE包塑围网施工分散采购报价表。

三、分散采购竞价评选标准

在完全满足“附件二”的条件下，竞价最低者中标。

四、完工时间

2020年5月25日下午17：30以前

|  |
| --- |
| **附件二 预算清单** |
| **序号** | **项目名称** | **工艺及规格说明** | **数量** | **单位** |
| 1 | 重庆城市管理职业学院南侧PE包塑围网施工 | H=1.8M，直径3.3，孔距6\*6cm，立柱直径48\*4,高度2m，底板200\*200\*8，地钉30\*30\*3角钢。立柱间距2-3m。，包干单价：230元/m | 约150 | m |
|  |  |  |  |  |
| 说明：1.围网长度根据现场实际安装并收方；数量有可能增减，具体结算以实际发生数量（收方）为准；2.本次报价含材料、运输、安装、拆料（原锈蚀、毁损围网材料）外运、发票等一切费用。 质保期1年，质保金1000元。**本次最高包干单价限价230元** |