附件一

重庆城市管理职业学院校内树木移栽需求

一、项目简介

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号，绿化面积约9.6万㎡。为满足校区扩建绿化建设需要，我们拟对部分校内树木进行移栽，欢迎有实力有资质的企业或个体积极参与。

二、树木移栽要求及标准

1.树木移栽清单及规格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号（干径cm、高cm） | 数量 | 备注 |
| 1 | 黄桷树 | 干径40-45cm、高1400-1600cm | 4棵 |  |
| 2 | 香樟树 | 干径33-35cm、高700-800cm | 1棵 | 全冠 |
| 3 | 大黄葛树 | 干径130-135cm、高1000-1200cm | 1棵 |  |
| 4 | 桂花树 | 干径15-16cm、高450-500cm | 16棵 | 全冠 |
| 5 | 小叶榕 | 干径25-40cm、高800-1000cm | 2棵 | 全冠 |

**2.质保要求：管养护期限为壹年，具体为：树木移栽完成，验收合格之日开始计算。养护期内，中标服务商负责所有移栽树木的绿化养护工作，确保其正常生长，100%成活，如有移栽树木死亡，则须按照树木的品种、规格、冠幅标准等进行赔偿或补种。**

3.验收要求：根据树木移栽要求及标准和行业规范进行验收，具体为：①服务商完成移栽后，应立即向采购人申请验收；②所有树木移栽必须栽种美观，支撑稳固。

4.树木移栽费用

4.1本次树木移栽为包干报价承包，详见《树木移栽清单、规格限价表》。综合报价应视为完成本次移栽工作的所有费用（含管养护期）。

4.2本项目费用，不受天气变化、市场价格、工程进度、 国家政策调整等因素的影响。如遇不可抗力，双方协商解决。

4.3本移栽项目，养护工作1年（养护期从验收合格之日算起）。

4.4请参与服务商根据“附件二”制作报价表并加盖鲜章或印章。

5.支付

验收合格后，服务商提供正规发票申请付款，采购人在收到相关票据后20个工作日完成支付（遇节假日及寒、暑假顺延）。

6.其他

6.1校方指定移植的树木及栽植地点，并对服务商的工程质量、进度及安全文明施工进行监督。发现问题及时向服务商提出整改意见，必要时有权发出停工和返工指令。

6.2服务商须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

6.3因服务商责任和不可抗力原因造成工程延误的，移栽工期顺延，服务商将给付校方相应的经济补偿。

6.4如服务商原因不能完成施工，校方有权解除移栽服务，服务商须承担相应的赔偿责任。

6.5服务商必须对移栽工程项目的场地和产生的绿化垃圾负责，要求场地干净整洁、绿化垃圾无公害处理。若因服务商现场施工不符合施工要求的，给造成学校造成损失或受上级行政部门处罚，则由服务商全额承担。

三、竞价材料

参与分散采购的服务商须密封提供以下材料：

1.法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

2.法定代表人身份证明书。

3.法定代表人授权委托书，法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书。

4.诚信声明（声明中特别强调树木移栽全过程的安全责任均由服务商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）。

5.具体实施方案（参照本需求，出具实施方案）

6.重庆城市管理职业学院校内树木移栽报价表。

四、分散采购竞价评选标准

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交服务商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的服务商为中标服务商。

五、采购异议处理

1.服务商对成交结果或中标结果有异议的，应当场提出书面疑议，并附相关证明材料。

2.采购人在收到服务商书面异议后两个工作日内回复。

3.对服务商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”。

六、完工时间

2020年12月5日

附件二：重庆城市管理职业学院校内树木移栽限价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 最高限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 黄桷树移栽 | [项目特征] 1.干径40-45cm,高1400-1600cm 2.养护期：1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 棵 | 4 | 4600 | 18400 | 现场勘察 |
| 2 | 香樟树移栽 | [项目特征] 1.干径33-35cm,高700-800cm 2.养护期：1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 棵 | 1 | 5500 | 5500 | 全冠移栽，现场勘察 |
| 3 | 大黄葛树移栽 | [项目特征] 1.干径130-135cm,高1000-1200cm 2.养护期：1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 棵 | 1 | 13000 | 13000 | 现场勘察，现场勘察 |
| 4 | 桂花移栽 | [项目特征] 1.干径15-16cm,高450-500cm 2.养护期：1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 棵 | 16 | 300 | 4800 | 全冠移栽，现场勘察 |
| 5 | 小叶榕 | [项目特征] 1.干径25-40cm,高800-1000cm 2.养护期：1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 棵 | 2 | 1400 | 2800 | 全冠移栽，现场勘察 |
|  | 合计 | 44500 |  |
| 说明 | 1.本次树木移栽承诺成活率100%，如有移栽树木死亡，服务商须按照树木的品种、规格、冠幅标准就行全额赔偿或补种。2.本次报价含树木移栽的人工、机具、车辆、吊装、运输、移栽、所有安全、发票、售后等一切费用。 |