重庆城市管理职业学院学生食堂厨房加装不锈钢板及抽排烟管道维修分散采购需求

1. **项目简介**

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号，现有学生食堂6个。为解决各厨房灶台、蒸车墙面瓷砖高温高热下瓷砖开裂、脱落情况。现各厨房加装不锈钢板及抽排管道维修。欢迎有实力有资质的企业或个体积极参与我校分散采购。

**二、分散采购竞价评选标准**

在完全满足“附件一”的条件下，竞价最低者中标。

**三、完工时间**

2021年2月 20日下午17：30以前

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 厨房区域 | 厨房灶墙面贴不锈钢隔热板区域及尺寸 | 油烟管道修补 | 备注 |
| 1 | 学生食堂A区 | 烹调间：12m\*1.8m | 蒸饭间：更换锈蚀排烟管道（弯管）约2m | 　 |
| 蒸饭间（蒸车区）：7.5m\*1.8m | 洗碗间：更换锈蚀排烟管道（弯管）约2m | 　 |
| 蒸饭间（大灶区）：5m\*1.8m | 　 | 　 |
| 2 | 学生食堂B区 | 蒸饭间：7.5m\*1.8m | 　 | 　 |
| 3 | 学生食堂C区 | 烹调间：15m\*1.8m | 　 | 　 |
| 4 | 学生食堂D区 | 烹调间：7m\*1.8m | 　 | 　 |
| 档口一:3.6m\*1.8m | 　 | 　 |
| 档口二：3.6m\*1.8m | 　 | 　 |
| 5 | 二食堂一楼 | 烹调区：7.5m\*1.8m | 　 | 　 |
| 蒸煮区：6m\*1.8m | 　 | 　 |
| 6 | 二食堂二楼 | 烹调区：10m\*1.8m | 　 | 　 |
| 预算价格： | 152.46㎡\*200元/㎡=30492元 | 2\*800元/个=1600元 | 　 |
| 总计： | 小写：32092元 大写：叁万零肆佰玖拾贰元整 | 　 |
| 技术要求： | 不锈钢材质：厚度1mm安装要求：所有墙面因瓷砖缺失需用水泥补平，保证铺装后墙面平整；焊接或墙面固定保证牢固。其他要求：所有移动厨房设备恢复原位，保证水电气正常使用。 | 材质：镀锌板材0.8mm厚度安装要求：按原抽排烟管道尺寸更换破损部位。 | 　 |
|

附件一：

学生食堂厨房加装不锈钢板及抽排烟管道维修清单