附件一

重庆城市管理职业学院北门入口行道树香樟苗移(补)栽

为美化校园环境，打造健康、舒适生活及学习环境，根据上级主管部门要求，结合我校实际，我们拟对学校北门入口缺株及残次香樟树进行移（补）栽。欢迎有绿化养护或绿化工程资质的供应商参加。具体需求如下：

1. **移（补）栽地点**

重庆城市管理职业学院校北门入口。

**二、移（补）栽内容**

1. 拔出清运原有死(残次)的香樟树9株，米径22-28CM，高度7-9M。

2. 移栽香樟树1株。

3. 新补栽香樟树9株，米径16--18CM，高度6-7M。

4. 恢复回填树圈2处。

**三、移（补）栽具体实施方法**

首先将原有的死(残次)香樟树移除，对工作区域内的地表杂物进行清理，包括建筑垃圾、白色垃圾、乱石等弃渣便于栽种植，然后迁移栽、补栽新的香樟树。对栽植土壤进行深翻、整理便于沥水保证栽植的成活率，对树圈进行回填等。

**四、安全、责任**

1.供应商在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果由供应商全权负责。

2.供应商要确保施工现场清洁，及时清理绿化管护后的废弃物。

3.供应商负责管护之日起，因供应商管护不到位引起的死树，供应商负责相应规格的植株补种。因不可抗拒的原因（如水灾、失火、偷盗、居民恶意损害等）造成的死树，供应商必须向采购方上报备案，供应商不承担任何责任。

4.施工期间听从采购方工作人员的管理和安排，施工时不得影响采购方的教育教学和师生正常生活。

**五、验收要求**

根据香樟移(补)栽要求及标准和行业规范进行验收，具体为：①供应商完成移(补)栽后，应立即向采购方申请验收；②香樟移(补)栽必须栽种美观。

**六、移(补)栽费用**

1.本次移(补)栽为包干报价，详见附件二《重庆城市职业管理职业学院香樟移(补)栽限价表》。包干报价应视为完成本次移(补)栽工作的所有费用（含管养护期）。最高限价为4.5万元。

2.本项目费用，不受天气变化、市场价格、工程进度、国家政策调整等因素的影响。如遇不可抗力，双方协商解决。

3.本次移(补)栽项目，养护工作1年（养护期从验收合格之日算起）。

4.请参与供应商根据“附件二”制作报价表并加盖鲜章或印章。

5.支付：验收合格后，供应商提供正规发票申请付款，采购方在收到相关票据后5个工作日完成支付（遇节假日及寒、暑假顺延）。

**七、其他**

1.采购方指定移(补)栽地点，并对供应商的工程质量、进度及安全文明施工进行监督。发现问题及时向供应商提出整改意见，必要时有权发出停工和返工指令。

2.供应商须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

3.因供应商责任和不可抗力原因造成工程延误的，移栽工期顺延，供应商将给付采购方相应的经济补偿。

4.如供应商原因不能完成施工，采购方有权解除移（补）栽服务，供应商须承担相应的赔偿责任。

5.供应商必须对香樟移(补)栽工程项目的场地和产生的绿化垃圾负责，要求场地干净整洁、绿化垃圾无公害处理。若因供应商现场施工不符合施工要求的，给造成采购方造成损失或受上级行政部门处罚，则由供应商全额承担。

**八、竞价材料**

参与分散采购的供应商须密封提供以下材料：

1.法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

2.法定代表人身份证明书。

3.法定代表人授权委托书，法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书。

4.诚信声明（声明中特别强调树木移栽全过程的安全责任均由供应商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）。

5.具体实施方案（参照本需求，出具实施方案）

# 6.提供一份绿化栽种养护案例合同（复印件，加盖公章）

7.重庆城市职业管理职业学院香樟移(补)栽报价表。

**九、分散采购竞价评选标准**

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商。

**十、采购异议处理**

1.供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当场提出书面疑议，并附相关证明材料。

2.采购方在收到供应商书面异议后两个工作日内回复。

3.对供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购方有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”。

**十一、完工时间**

2023年3月14日前

# **十二、进校及疫情防控** 各供应商可在重庆城市管理职业学院微信公众号上预约进行，到访部门为基建后勤处，进校人员须严格遵守我校物业及疫情防控相关规定。

附件二：重庆城市管理职业学院北门入口行道树香樟移(补)栽限价表

# 报价单位（盖章）： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单（报）价 | | 报价合计 | 备注 |
| 1 | 拔出清运原有死(残次)的香樟树 | [项目特征] 1. 米径22-28CM，高度7-9M [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.堆放 | 株 | 9 |  | |  |  |
| 2 | 移栽香樟树 |  | 株 | 1 |  | |  |  |
| 3 | 新补栽香樟树 | [项目特征] 1. 米径16--18CM，高度6-7M 2.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护 | 株 | 9 |  | |  | 树形优美熟货 |
| 4 | 树圈回填 |  | 处 | 2 |  | |  |  |
|  | 合计 |  | 大写合计 | | |  | | |
| 说明 | 1.本次树木移(补)栽承诺成活率不得低于90%，成活率若低于90%，由供应商负责承担赔偿或补种。  2.本次报价含树木移(补)栽的人工、机具、车辆、吊装、运输、腐殖土、生长调节剂、支撑杆、管理费及税费、所有安全、发票、售后等一切费用。 | | | | | | | |